**Примерное содержание документа «техническое описание и руководство по эксплуатации лифта**

|  |
| --- |
| **Техническое описание** |
| Назначение лифта  |
| Краткая техническая характеристика лифта |
| Запасные части и принадлежности (ЗИП) |
| Общий принцип работы лифта  |
| Исполнение модельного ряда лифта  |
| Условия эксплуатации |
| Применяемые компоненты |
| Лебедка лифта |
| Кабина |
| Противовес  |
| Двери шахты  |
| Направляющие  |
| Ограничитель скорости и натяжное устройство каната ограничителя скорости |
| Ловители |
| Канат безопасности привода ловителей противовеса  |
| Буфера  |
| Замок двери шахты  |
| Замок двери кабины  |
| Выключатель приямка |
| Механическая задвижка |
| Устройство слабины тяговых канатов |
| Система позиционирования |
| Концевой выключатель |
| Тяговые канаты |
| Канат ограничителя скорости и канат безопасности  |
| Уравновешивающие элементы  |
| Грузовзвешивающее устройство  |
| Башмаки |
| Концепция безопасности при уменьшенном приямке и высоте верхнего этажа |
| Краткое описание системы управления и электропривода |
| Общие указания |
| Описание системы управления |
| Описание основных эксплуатационных режимов работы |
| Дополнительные функции системы управления  |
| Групповое управление |
| Действие предохранительных и аварийных устройств |
| Аварийная сигнализация и освещение |
| Проверка функционирования и обкатка лифта |
|  |
| **Инструкция по эксплуатации** |
| Общие указания |
| Указания мер безопасности |
| Ввод |
| Подготовка лифта к работе |
| Порядок работы |
| Основные эксплуатационные режимы работы |
| Режим «Нормальная работа» |
| Режим «RO» (управление со шкафа управления) |
| Режим «Ревизия» |
| Режим «Пожарная опасность» |
| Режим «Перевозка пожарных подразделений» |
| Режим «Независимое обслуживание» |
| Проверка технического состояния |
| Виды сбоев и отказов. Способы решения |
| Техническое обслуживание |
| Виды и периодичность технического обслуживания |
| Подготовка к проведению технического обслуживания |
| Рекомендуемый объем и порядок проведения технического обслуживания  |
| Нормы браковки стальных канатов |
| Ремонт лифта |
| Оценка соответствия лифта требованиям Технического регламента |
| Назначение и цель оценки соответствия |
| Подтверждение соответствия требованиям Технического регламента  |
| Полное техническое освидетельствование |
| Периодическое техническое освидетельствование |
| Частичное техническое освидетельствование |
| Экспертиза на соответствие требованиям Технического регламента  |
| Государственный контроль (надзор) |
| Срок службы лифта |
| Обязанности Владельца лифта |
| Регулярные проверки |
| Техническое обслуживание и |
| Модернизация |
| Возврат в режим «Нормальная работа» |
| Вывод из эксплуатации |
| Чистка и уборка |
| Общие требования |
| Чистка кабины, дверей кабины и шахты, порогов |
| Чистка приямка шахты |
| Чистка шахты, оборудования шахты и |
| Чистка стеклянных стенок кабины и шахты |
| Чистка различных материалов |
| Меры предосторожности |
| Меры предосторожности для пользователей |
| Меры предосторожности для Владельца лифта |
| Меры предосторожности для обслуживающего персонала |
| Общие требования по безопасности |
| Указания Владельцу лифта о мерах безопасности |
| Опасности при пожаре |
| Опасности при перегрузе кабины |
| Порог и пол кабины |
| Опасности при неисправных дверях |
| Опасности при работе дверей |
| Управление лифтом пользователем |
| Поведение пассажиров |
| Утилизация |
| **Инструкция по эвакуации пассажиров** |
| Общие рекомендации по эвакуации пассажиров |
| Меры безопасности |
| Элементы управления и индикации в шкафу управления |
| Эвакуация пассажиров из кабины |
| Автоматическая аварийная эвакуация |
| При отсутствии электропитания (кабина и противовес - не в равновесии)  |
| При отсутствии электропитания (кабина и противовес - в равновесии) |
| При застревании кабины (кабина на ловителях) |
| При застревании кабины (кабина на ловителях выше уровня верхнего этажа) |
|  |